***PRILOG II. + III.: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE + TEHNIČKA PONUDA***

Naziv ugovora: **Nabava logopedskog aparata, Evidencijski broj nabave: 2-JN/21**,

Projekt: „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ“ broj ugovora HR-BA-ME457

stupac 1 i 2 popunjava Naručitelj

Stupac 3 i 4 popunjava Ponuditelj

Stupac 5 je predviđen za evaluacijski odbor

Prilog III - tehnička ponuda Ponuđača

Ponuditelji trebaju popuniti obrazac na sljedećim stranicama:

* Stupac 2 popunjava Naručitelj, u stupcu se prikazuju tražene specifikacije (koje Ponuditelj ne smije mijenjati),
* Stupa3 3 popunjava Ponuditelj i u njemu mora navesti pojedinosti svoje ponude (na primjer, riječi “usuglašeno” ili “da” nisu dovoljne)
* Stupac 4 omogućuje Ponuđaču da unese svoje komentare na predloženu robu te da se eventualno referira na određenu dokumentaciju

U eventualno dostavljenoj dokumentaciji trebaju biti jasno naznačeni (istaknuti, označeni) ponuđeni modeli i uključene opcije, ako ih ima, tako da ocjenjivači mogu vidjeti točnu konfiguraciju. Komisija za ocjenjivanje može odbaciti ponude koje ne omogućuju točnu identifikaciju modela i specifikacije.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući ocjenjivačima jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. | Opis proizvoda | Simbolički prikaz traženog proizvoda informativnog - opisnog karaktera | Minimalne karakteristike | PONUĐENO (da/ne) Napomena | Navesti str. uz odgovarajuću poveznicu na katalog (ako je primjenjivo ili priložiti katalog) gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene minimalne karakteristike. |
| 1 | Logopedski aparat za korekciju artikulacijskih poremećaja s priborom |  | Uređaj prilagođen za rad s djecom |  |  |
| U kompletu sa minimalno 3 nastavne sonde i mrežnim adapter za punjenje |  |  |
| Logopedski aparat mora omogućiti slijedeće terapije: korekcije rotacizma (glasa R); korekcije sigmatizma (C, Z, Ž, S, Š, Č, Ć, D i DŽ); afazije; rinolalije; masaže mekog nepca; logomotorike; izazivanja vanjskih vibracija na laringsu |  |  |
| Minimalno 12 mjeseci jamstvenog roka za ponuđeni logopedski aparat |  |  |